**PRZEDMIAR ROBÓT**

**REMONT DRÓG W GMINIE WYDMINY W 2018 R.**

**Część I**

**1. Odcinek drogi gminnej 136003N Ernstowo – Wydminy**; długość 1000,00 m, szer. 4,00 m

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

**2. Odcinek drogi gminnej dz. nr. 562, Ernstowo – Koszarka**; długość 300,00 m, szer. 4,00

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 1200,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu-m2 1200,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 400,00

**3. Odcinek drogi gminnej dz. nr. 565, Ernstowo** – DW 655;długość 480,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 1920,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 1920,00

**4. Odcinek drogi gminnej 136030N, ul. Klonowa w Wydminach**; dł. 200,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa-m2 800,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 800,00

**5. Odcinek drogi gminnej 136051N Wydminy – Dudka**; dł. 800,00m, szer. 5,00m

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 400,00

**6. Odcinek drogi gminnej dz. nr. 391/1, 399/2, DW 655 – Grodkowo**; dl. 600,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze:

- wycinka krzaków wraz z utylizacją po stronie wykonawcy - m2 200,00

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 2400,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 2400,00

3)Wykonanie rowów odwadniających (m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 600,00

**7. Odcinek drogi gminnej 136001N Siedliska – Granica Kruklina**; dł. 400,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 1600,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 1600,00

**8. Odcinek drogi gminnej dz. nr. 216 Wydminy na Wiatraki**; dł. 1000,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

**Część II**

**1. Odcinek drogi gminnej 136015N Mazuchówka**; dł. 900,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 3600,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 3600,00

3)Wykonanie rowów odwadniających (m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm -transport urobku na odległość do 5 km - mb 300,00

**2. Odcinek drogi gminnej 136019N Wydminy – Mazuchówka**; dl. 1000,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

**3. Odcinek drogi gminnej 136045N Cybulki**; dł. 800,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 3200,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 3200,00

**4. Odcinek drogi gminnej 136054 DP 1714N – Gawliki Małe**; dł. 800,00m, szer. 5,00m

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

**5. Odcinek drogi gminnej 136048N DW 656 – Radzie**; dł. 1000,00m, 4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

**6. Odcinek drogi gminnej 136047N Zelki**; dł. 1000,00, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm -transport urobku na odległość do 5 km - mb 300,00

**Część III**

**1. Odcinek drogi gminnej 136016N Gawliki Wielkie – Kaflarnia**; dł. 1000,00, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

**2. Odcinek drogi gminnej 136017N Gawliki Wielkie – Obwodnica**; dł. 1000,00m, szer.4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 400,00

**3. Odcinek drogi gminnej dz. nr. 24 Gawliki Wielkie Kolonia** ( przystanek PKS); dł. 500,00m, szer. 5,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 2500,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 2500,00

**4. Odcinek drogi gminnej 136008N Grądzkie – Lipowo**; dł. 1000,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 800,00

**5. Odcinek drogi gminnej 136013N Czarnówka – Syba**; dł. 1000,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa-m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie poszerzenia jezdni gl. 30 cm, szer. 1,00m z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 18%) wraz z zagęszczeniem (poszerzenie)-m3 300,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 750,00

**6. Odcinek drogi gminnej 136011N Orłowo**; dł. 1000,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa-m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu-m2 4000,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 400,00