**PRZEDMIAR ROBÓT**

**REMONT DRÓG W GMINIE WYDMINY W 2018 R.**

**Część III**

**1. Odcinek drogi gminnej 136016N Gawliki Wielkie – Kaflarnia**; dł. 1000,00, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

**2. Odcinek drogi gminnej 136017N Gawliki Wielkie – Obwodnica**; dł. 1000,00m, szer.4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 400,00

**3. Odcinek drogi gminnej dz. nr. 24 Gawliki Wielkie Kolonia** ( przystanek PKS); dł. 500,00m, szer. 5,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 2500,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 2500,00

**4. Odcinek drogi gminnej 136008N Grądzkie – Lipowo**; dł. 1000,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa - m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu - m2 4000,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 800,00

**5. Odcinek drogi gminnej 136013N Czarnówka – Syba**; dł. 1000,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa-m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie poszerzenia jezdni gl. 30 cm, szer. 1,00m z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 18%) wraz z zagęszczeniem (poszerzenie)-m3 300,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 750,00

**6. Odcinek drogi gminnej 136011N Orłowo**; dł. 1000,00m, szer. 4,00m

1) Roboty przygotowawcze-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kruszywa-m2 4000,00

2) Nawierzchnia-wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (przekruszone w 50%) gr. 5 cm po zagęszczeniu-m2 4000,00

3)Wykonanie rowów odwadniających(m trapezowe, pochylenie skarpy 1:1,5) minimalnej gł. 30 cm-transport urobku na odległość do 5 km - mb 400,00