**1. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 307/2 masą bitumiczną w miejscowości Mazuchówka.**

Zakres zamówienia obejmuje:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem 0/31,5 mm gr. do 10 cm

- 55,00 m x 4,80 m = 264,00 m2

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KR 2 gr. 4 cm – 55,00 m x 4,60 m = 253 m2

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

55,00 m x 4,50 m = 247,50 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR 2 gr. 4 cm

- 55,00 m x 4,50 m = 247,50 m2

**2.Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 132 masą bitumiczną w miejscowości Malinka**.

Zakres zamówienia obejmuje:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem 0/31,5 mm gr. do 10 cm

- 50,00 m x 5,30 m = 265,00 m2

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KR 2 gr. 4 cm – 50,00 m x 5,10 m = 255 m2

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

50,00 m x 5,00 m = 250,00 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR 2 gr. 4 cm

- 50,00 m x 5,00 m = 250,00 m2