Wydminy dnia 24.09.2020 r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

Plac Rynek 1/1

11-510 Wydminy

**Uczestnicy postępowania**

 **o udzielenie zamówienia publicznego**

Znak sprawy:

KK.271.107.2020

**Pytania i odpowiedzi**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy **KK.271.107.2020** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **„Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy”.** Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania dotyczące powyższego postępowania na, które udziela się odpowiedzi:

**Pytanie 1: Czy posiadają Państwo projekt budowlany, opis techniczny lub projekt zagospodarowania do tego postępowania?**

**Odpowiedź:** NIE.

**Pytania 2:** **Czy posiadają Państwo Przedmiar?**

**Odpowiedź:** NIE.

**Pytanie 3: Czy posiadają Państwo rysunki lub zdjęcia urządzeń?**

**Odpowiedź:** NIE.

**Pytanie 4:** **Jakie dokumenty będą Państwo wymagać do odbioru końcowego inwestycji?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ (pkt 3., 6), i):

Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: pisemne oświadczenie kierownika robót, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczane urządzenia placu zabaw odpowiadają normie PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważnej, certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że nawierzchnia bezpieczna, o której mowa w ust. 4 pkt. 6 odpowiada aktualnym normom PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważnym.

**Pytanie 5**: Czy mogą Państwo udostępnić zdjęcia z miejsca inwestycji?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 6:** **Czy przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznej należy wykonać niwelację terenu (jak głęboko) i korytowanie wraz z wykonaniem podbudowy (jak głęboko)?**

**Odpowiedź:** Z terenu przeznaczonego pod plac zabaw zostanie zebrana warstwa humusu przez Zamawiającego. Do Wykonawcy będzie należało wyrównanie i przygotowanie podłoża pod nawierzchnię bezpieczną. Zamawiający nie przewiduje korytowania.

 ***Wójt Gminy Wydminy***

 ***/-/ Radosław Król***

**Zdjęcia miejsca przeznaczonego pod budowę placu zabaw – Plac zabaw usytuowany będzie za linią energetyczną.**



